**Тесты для аттестации работников водопроводных сооружений и канализационного хозяйства (по результатам гигиенического обучения)**

Вариант № 1

2. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?

а) спланирована, озеленена, ограждена

б) спланирована, озеленена

в) требования отсутствуют

3. Какие требования предъявляются к павильону водозаборной скважины?

а) закрываются на замок, должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

б) закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

в) закрываются на замок, должны быть сухими

4. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?

а) герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

б) герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

в) герметизация, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

5. Последовательность проведения санитарной обработки сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) дезинфекция, промывка

б) промывка, дезинфекция, промывка

в) промывка, дезинфекция

6. Средства, используемые при дезинфекции водопроводных сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) Акватабс

б) белизна

в) пищевая сода

7. В течение какого времени необходимо оповещать органы госсаннадзора в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?

а) незамедлительно, в течение 1 часа

б) незамедлительно, в течение 30 минут

в) незамедлительно, в течение 1 суток

8. Должна ли быть водонапорная башня оборудована краном для отбора проб воды?

а) да

б) нет

в) кран может отсутствовать при наличии сливной трубы

9. Через какой промежуток времени должна обеспечиваться циркуляция воды, приводящая к полному ее обмену в резервуарах для хранения питьевой воды?

а) не более 72 часов

б) не более 48 часов

в) не более 60 часов

10. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) не реже 1 раза в год

б) не реже 1 раза в 2 года

в) не реже 1 раза в 3 года

Вариант № 2

1. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании незащищенных подземных вод?

а). 30 метров

б). 50 метров

в). 100 метров

2. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?

а). требования отсутствуют

б). спланирована, ограждена

в). спланирована, озеленена, ограждена

3. Где размещают устья водозаборных скважин?

а). в павильонах

б). в колодцах

в). в водонапорных башнях

4. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?

а). герметизация, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

б). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

в). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

5. Последовательность проведения санитарной обработки емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) дезинфекция, промывка, механическая очистка

б) механическая очистка, промывка, дезинфекция, промывка

в) промывка, механическая очистка, дезинфекция

6. Средства, используемые при дезинфекции емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). пищевая сода

б). гипохлорит натрия

в). медный купорос

7. В течение какого времени необходимо оповещать население в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?

а). незамедлительно, в течение 1 часа

б). незамедлительно, в течение 30 минут

в). незамедлительно, в течение 1 суток

8. Какие требования предъявляются к смотровым водопроводным колодцам?

а). должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

б). закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

в). закрываются на замок, должны быть сухими

9. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сооружений системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). не реже 1 раза в год

б). не реже 1 раза в 2 года

в). не реже 1 раза в 3 года

10. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками, деятельность которых связана с обслуживанием водопроводных сооружений и сетей?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

Вариант № 3

1. Понятие инфекционного заболевания

а) заболевания, вызванные проникновением в организм гельминтов;

б) заболевания, которые не передаются от человека к человеку;

в) заболевания, вызванные проникновением в организм человека болезнетворных (патогенных) микроорганизмов

2. Какие заболевания относятся к острым кишечным инфекциям?

1) дизентерия, гипертония, псориаз;

2) грипп, ветряная оспа, дизентерия;

3) дизентерия, брюшной тиф, холера.

3. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании незащищенных подземных вод?

а). 30 метров

б). 50 метров

в). 100 метров

4. Где размещают устья водозаборных скважин?

а). в павильонах

б). в колодцах

в). в водонапорных башнях

5. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?

а). герметизация, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

б). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

в). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

6. Последовательность проведения санитарной обработки емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) дезинфекция, промывка, механическая очистка

б) механическая очистка, промывка, дезинфекция, промывка

в) промывка, механическая очистка, дезинфекция

7. Средства, используемые при дезинфекции емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). пищевая сода

б). гипохлорит натрия

в). медный купорос

8. В течение какого времени необходимо оповещать население в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?

а). незамедлительно, в течение 1 часа

б). незамедлительно, в течение 30 минут

в). незамедлительно, в течение 1 суток

9. Какие требования предъявляются к смотровым водопроводным колодцам?

а). должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

б). закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

в). закрываются на замок, должны быть сухими

10. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сооружений системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). не реже 1 раза в год

б). не реже 1 раза в 2 года

в). не реже 1 раза в 3 года

Вариант 4

1. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании защищенных подземных вод?

а). 30 метров

б). 50 метров

в). 100 метров

3. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?

а). требования отсутствуют

б). спланирована, ограждена

в). спланирована, озеленена, ограждена

9. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками, деятельность которых связана с обслуживанием водопроводных сооружений и сетей?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

10. Основными компонентами здорового образа жизни являются?

а) рациональное питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение правил личной гигиены, закаливание организма, отказ от вредных привычек;

б) наличие вредных привычек;

в) рациональное питание, пассивный образ жизни, отсутствие вредных привычек.